제 품 명 칭		검안라이트
제 품 모 델		MT06MD	수입사 / 제조사	휴메드인터내셔날 SYSMAX(중국)
참고그림
용 도	환자 동공반응 측정 및 동공사이즈 측정용
주요제원 및 성 능	<성능> ○ 재질 : Aluminum ○ 방수등급 : IPX8, (2m 방수기능) ○ 길이 : 128mm ○ 램프 지름 : 14mm ○ 무게 : 22g(배터리 미포함) ○ 최대 35시간 작동 가능하다. ○ 검안라이트 상단 ON/OFF 스위치가 있는 볼펜형이다. ○ 동공크기 표기로 동공크기 확인 가능하다. ○ 낙하 충격에 잘 견딜 수 있다. ○ LED 전구를 사용한다. ○ 3단계 밝기 모드 사용 가능하다. ○ 휴대가 편리한 스테인리스 스틸 클립형이다. ○ 응급현장, 개인비상용으로 보관 및 휴대가 편리한 펜 모양이다. <인증> ○ CE인증
구성품	본체 1개 / AAA건전지 2개